|  |
| --- |
| **Nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai** |
| Jelgavā |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.03.2023 | Nr. | 2.4.9.-9/90 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **SIA "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA"** |
|  | e-adrese |

|  |
| --- |
| 1. **Objekta nosaukums:** Saules elektrostacijas parkam piegulošās teritorijas infrastruktūras labiekārtošana |
| 1. **Objekta adrese:** Zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 09000080087, Filozofu iela 69, Jelgava |
| 1. **Objekta īpašnieks:** VSIA“SLIMNĪCA ”ĢINTERMUIŽA””, reģistrācijas Nr.40003407396 |
| 1. **Iesniegtie dokumenti:** SIA “Komunālprojekts Jelgava” BIS pieprasījums TMP-695520-185160, reģistrēts Veselības inspekcijā 10.03.2023. Nr. 6641, darba uzdevums |
| 1. **Apsekojums veikts:** Apsekojums netika veikts, jo atzinums par vietas izvēli būvniecībai netika pieprasīts |
| 1. **Apsekojumā piedalījās**: *-* |
| 1. **Konstatēts:** Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt stāvlaukumu darbinieku un klientu automašīnām - 30 vietas, tai skaitā 3 – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; laukumu operatīvā medicīnas transporta (OMT) līdzekļu dekontaminācijai - 2 vietas; elektroauto uzlādes staciju - 3 uzlādes vietas. |
| **8. Nosacījumi**  1. Objekta izvietošanu zemes gabalā atbilstoši spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem un Jelgavas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.  2. Teritorijā noteikt visa veida esošās un projektējamās aizsargjoslas atbilstoši LR05.02.1997. Aizsargjoslu likuma prasībām*.* Objektu būvniecību veikt atbilstoši LR spēkā esošiem būvnormatīviem, ņemot vērā objekta funkcionālās īpatnības.  3. Stāvlaukumu projektēt saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 10. daļas 10.1. apakšnodaļas prasībām: nepieciešamo platību autonovietnei aprēķina, pieņemot, ka vienas vieglās automašīnas izvietošanai nepieciešami aptuveni 25 m2; autonovietnes no ārstniecības iestādes norobežo ar apstādījumu joslu, ko veido kā dzīvžogu; paredz speciālas ne mazāk kā 3,5 m platas autostāvvietas personām ar īpašām vajadzībām. Autostāvvietas, kas paredzētas personām ar īpašām vajadzībām, izvieto vistuvāk objektam.Gājēju celiņiem jāatbilst vides pieejamības prasībām: gājēju celiņa platums – ne mazāks par 1,2 m, tā iesegums – no cieta un jebkuros, laikapstākļos neslīdoša materiāla; gājēju celiņa robeža ir skaidri saskatāma un sataustāma, pielietojot marķējumu, atšķirīgas krāsas vai reljefa iesegumu.  4. Paredzēt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu. Veicot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanu, paredzēt 30.06.2015. MK noteikumu Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" un MK noteikumu Nr. 326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" prasību ievērošanu.  5. Laukuma operatīvā medicīnas transporta (OMT) līdzekļu dekontaminācijai būvniecību veikt tā, lai objekta ekspluatācijas laikā neapdraudētu tās apkārtnē esošo cilvēku veselību un neizraisītu avārijas situāciju, lai netiktu pasliktināti higiēniskie apstākļi blakus esošiem zemes gabaliem. Ražošanas notekūdeņus savākt atsevišķā kanalizācijas sistēmā un novadīt uz lokālām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām priekšattīrīšanai pirms novadīšanas sadzīves kanalizācijas sistēmā, nodrošinot atbilstību 21.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.2.p. prasībām.  6. Paredzēt lietus ūdeņu, sniega kušanas ūdeņu noteci atbilstoši higiēnas un vides aizsardzības prasībām.  7. Paredzēt pietiekamu apgaismojuma ierīkošanu un teritorijas labiekārtošanu. |
| **9. Maksimālais izpildes termiņš:** 5 gadi no ietveršanas būvatļaujā. |
| Veselības inspekcija rekomendē būvprojekta risinājumu izvērtēt Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Zemgales kontroles nodaļā. |

|  |  |
| --- | --- |
| Sabiedrības veselības departamenta  Zemgales kontroles nodaļas vadītāja | Airisa Lapiņa |

|  |
| --- |
| Tatjana Losicka, 63020038 |
| [tatjana.losicka@vi.gov.lv](mailto:tatjana.losicka@vi.gov.lv) |